# DE2i-150 Board Configuration

## Pin Assignments:

- CLOCK
- SMA
- LED (High Active)
- KEY (Active Low)
- SW
- SEG7 (Low Active)
- LCD
- RS232
- SDCARD
- VGA
- I2C for EEPROM (I2C ADDRESS W/R = 0xA0/0xA1)
- Ethernet
- TV Decoder (I2C ADDRESS W/R = 0x40/0x41)
- IR Receiver
- SDRAM
- SSRAM
- Flash
- Data and Address bus shared by Flash & SSRAM
- G-Sensor
- GPIO
- Fan Control

## Pin Assignment Table:

##

CLOCK
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
CLOCK_50 | AJ16 | input | 3.3-V LVTTL
CLOCK2_50 | A15 | input | 3.3-V LVTTL
CLOCK3_50 | V15 | input | 2.5 V

##

SMA
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SMA_CLKIN | AK16 | input | 3.3-V LVTTL
SMA_CLKOUT | AF25 | output | 3.3-V LVTTL

##

LED (High Active)
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
LEDR[0] | T23 | output | 2.5 V
LEDR[1] | T24 | output | 2.5 V
LEDR[2] | V27 | output | 2.5 V
LEDR[3] | W25 | output | 2.5 V
LEDR[4] | T21 | output | 2.5 V
LEDR[5] | T26 | output | 2.5 V
LEDR[6] | R25 | output | 2.5 V
LEDR[7] | T27 | output | 2.5 V
LEDR[8] | P25 | output | 2.5 V
LEDR[9] | R24 | output | 2.5 V
LEDR[10] | P21 | output | 2.5 V
LEDR[11] | N24 | output | 2.5 V
LEDR[12] | N21 | output | 2.5 V
LEDR[13] | M25 | output | 2.5 V
LEDR[14] | K24 | output | 2.5 V
LEDR[15] | L25 | output | 2.5 V
LEDR[16] | M21 | output | 2.5 V
LEDR[17] | M22 | output | 2.5 V
LEDG[0] | AA25 | output | 2.5 V
LEDG[1] | AB25 | output | 2.5 V
LEDG[2] | F27 | output | 2.5 V
LEDG[3] | F26 | output | 2.5 V
LEDG[4] | W26 | output | 2.5 V
LEDG[5] | Y22 | output | 2.5 V
LEDG[6] | Y25 | output | 2.5 V
LEDG[7] | AA22 | output | 2.5 V
LEDG[8] | J25 | output | 2.5 V

##

KEY (Active Low)
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | AA26 | input | 2.5 V
KEY[1] | AE25 | input | 2.5 V
KEY[2] | AF30 | input | 2.5 V
KEY[3] | AE26 | input | 2.5 V

##

SW
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | V28 | input | 2.5 V
SW[1] | U30 | input | 2.5 V
SW[2] | V21 | input | 2.5 V
SW[3] | W15 | input | 2.5 V
SW[4] | AB30 | input | 2.5 V
SW[5] | U21 | input | 2.5 V
SW[6] | T28 | input | 2.5 V
SW[7] | R30 | input | 2.5 V
SW[8] | P30 | input | 2.5 V
SW[9] | R29 | input | 2.5 V
SW[10] | R26 | input | 2.5 V
SW[11] | N26 | input | 2.5 V
SW[12] | M26 | input | 2.5 V
SW[13] | N25 | input | 2.5 V
SW[14] | J26 | input | 2.5 V
SW[15] | K25 | input | 2.5 V
SW[16] | C30 | input | 2.5 V
SW[17] | H25 | input | 2.5 V

##

SEG7 (Low Active)
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
HEX0[0] | E15 | output | 2.5 V
HEX0[1] | E12 | output | 2.5 V
HEX0[2] | G11 | output | 2.5 V
HEX0[3] | F11 | output | 2.5 V
HEX0[4] | F16 | output | 2.5 V
HEX0[5] | D16 | output | 2.5 V
HEX0[6] | F14 | output | 2.5 V
HEX1[0] | G14 | output | 2.5 V
HEX1[1] | B13 | output | 2.5 V
HEX1[2] | G13 | output | 2.5 V
HEX1[3] | F12 | output | 2.5 V
HEX1[4] | G12 | output | 2.5 V
HEX1[5] | J9 | output | 2.5 V
HEX1[6] | G10 | output | 2.5 V
HEX2[0] | G8 | output | 2.5 V
HEX2[1] | G7 | output | 2.5 V
HEX2[2] | F7 | output | 2.5 V
HEX2[3] | AG30 | output | 2.5 V
HEX2[4] | F6 | output | 2.5 V
HEX2[5] | F4 | output | 2.5 V
HEX2[6] | F10 | output | 2.5 V
HEX3[0] | D10 | output | 2.5 V
HEX3[1] | D7 | output | 2.5 V
HEX3[2] | E6 | output | 2.5 V
HEX3[3] | E4 | output | 2.5 V
HEX3[4] | E3 | output | 2.5 V
HEX3[5] | D5 | output | 2.5 V
HEX3[6] | D4 | output | 2.5 V
HEX4[0] | A14 | output | 2.5 V
HEX4[1] | A13 | output | 2.5 V
HEX4[2] | C7 | output | 2.5 V
HEX4[3] | C6 | output | 2.5 V
HEX4[4] | C5 | output | 2.5 V
HEX4[5] | C4 | output | 2.5 V
HEX4[6] | C3 | output | 2.5 V
HEX5[0] | D3 | output | 2.5 V
HEX5[1] | A10 | output | 2.5 V
HEX5[2] | A9 | output | 2.5 V
HEX5[3] | A7 | output | 2.5 V
HEX5[4] | A6 | output | 2.5 V
HEX5[5] | A11 | output | 2.5 V
HEX5[6] | B6 | output | 2.5 V
HEX6[0] | B9 | output | 2.5 V
HEX6[1] | B10 | output | 2.5 V
HEX6[2] | C8 | output | 2.5 V
HEX6[3] | C9 | output | 2.5 V
HEX6[4] | D8 | output | 2.5 V
HEX6[5] | D9 | output | 2.5 V
HEX6[6] | E9 | output | 2.5 V
HEX7[0] | E10 | output | 2.5 V
HEX7[1] | F8 | output | 2.5 V
HEX7[2] | F9 | output | 2.5 V
HEX7[3] | C10 | output | 2.5 V
HEX7[4] | C11 | output | 2.5 V
HEX7[5] | C12 | output | 2.5 V
HEX7[6] | D12 | output | 2.5 V

##

LCD
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
LCD_DATA[0] | AG4 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[1] | AF3 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[2] | AH3 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[3] | AE5 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[4] | AH2 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[5] | AE3 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[6] | AH4 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_DATA[7] | AE4 | inout | 3.3-V LVTTL
LCD_RW | AJ3 | output | 3.3-V LVTTL
LCD_EN | AF4 | output | 3.3-V LVTTL
LCD_RS | AG3 | output | 3.3-V LVTTL
LCD_ON | AF27 | output | 2.5 V

##

RS232
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
UART_TXD | H24 | output | 3.3-V LVTTL
UART_RXD | B27 | input | 3.3-V LVTTL
UART_CTS | A29 | output | 3.3-V LVTTL
UART_RTS | D26 | input | 3.3-V LVTTL

##

SDCARD
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SD_CMD | AF18 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_CLK | AH25 | output | 3.3-V LVTTL
SD_WP_N | AJ27 | input | 3.3-V LVTTL
SD_DAT[0] | AH27 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DAT[1] | AJ28 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DAT[2] | AD24 | inout | 3.3-V LVTTL
SD_DAT[3] | AE18 | inout | 3.3-V LVTTL

##

VGA
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
VGA_HS | B24 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_VS | A24 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_SYNC_N | AH20 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_CLK | D27 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_BLANK_N | F25 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[0] | A17 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[1] | C18 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[2] | B18 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[3] | A18 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[4] | E18 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[5] | E19 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[6] | B19 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[7] | C19 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[0] | D20 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[1] | C20 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[2] | A20 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[3] | K19 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[4] | A21 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[5] | F21 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[6] | A22 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[7] | B22 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[0] | E24 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[1] | C24 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[2] | B25 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[3] | C23 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[4] | F24 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[5] | A23 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[6] | G25 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[7] | C22 | output | 3.3-V LVTTL

##

I2C for EEPROM (I2C ADDRESS W/R = 0xA0/0xA1)
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
EEP_I2C_SCLK | AG27 | output | 3.3-V LVTTL
EEP_I2C_SDAT | AG25 | inout | 3.3-V LVTTL

##

Ethernet
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
ENET_TX_DATA[0] | B12 | output | 2.5 V
ENET_RX_DATA[0] | F15 | input | 2.5 V
ENET_TX_DATA[1] | E7 | output | 2.5 V
ENET_RX_DATA[1] | E13 | input | 2.5 V
ENET_TX_DATA[2] | C13 | output | 2.5 V
ENET_RX_DATA[2] | A5 | input | 2.5 V
ENET_TX_DATA[3] | D15 | output | 2.5 V
ENET_RX_DATA[3] | B7 | input | 2.5 V
ENET_GTX_CLK | A12 | output | 2.5 V
ENET_TX_EN | D14 | output | 2.5 V
ENET_TX_ER | D13 | output | 2.5 V
ENET_INT_N | E16 | input | 2.5 V
ENET_RST_N | C14 | output | 2.5 V
ENET_RX_DV | A8 | input | 2.5 V
ENET_RX_ER | D11 | input | 2.5 V
ENET_RX_COL | G15 | input | 2.5 V
ENET_RX_CRS | D6 | input | 2.5 V
ENET_RX_CLK | L15 | input | 2.5 V
ENET_TX_CLK | F13 | input | 2.5 V
ENET_MDC | C16 | output | 2.5 V
ENET_MDIO | C15 | inout | 2.5 V
ENET_LINK100 | F5 | input | 2.5 V

##

TV Decoder (I2C ADDRESS W/R = 0x40/0x41)
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
TD_HS | C28 | input | 3.3-V LVTTL
TD_VS | E22 | input | 3.3-V LVTTL
TD_CLK27 | B15 | input | 3.3-V LVTTL
TD_RESET_N | E25 | output | 3.3-V LVTTL
I2C_SCLK | C27 | output | 3.3-V LVTTL
I2C_SDAT | G21 | inout | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[0] | C17 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[1] | D17 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[2] | A16 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[3] | B16 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[4] | G18 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[5] | G17 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[6] | K18 | input | 3.3-V LVTTL
TD_DATA[7] | K17 | input | 3.3-V LVTTL

##

IR Receiver
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
IRDA_RXD | AH28 | input | 3.3-V LVTTL

##

SDRAM
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
DRAM_BA[0] | AH5 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_BA[1] | AG6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQM[0] | AF10 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQM[1] | AB14 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQM[2] | AH15 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQM[3] | AH10 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_RAS_N | AK4 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CAS_N | AJ4 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CKE | AD6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CLK | AE6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_WE_N | AK3 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CS_N | AG5 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[0] | AD10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[1] | AD9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[2] | AE9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[3] | AE8 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[4] | AE7 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[5] | AF7 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[6] | AF6 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[7] | AF9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[8] | AB13 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[9] | AF13 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[10] | AF12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[11] | AG9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[12] | AA13 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[13] | AB11 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[14] | AA12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[15] | AA15 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[16] | AH11 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[17] | AG11 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[18] | AH12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[19] | AG12 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[20] | AH13 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[21] | AG13 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[22] | AG14 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[23] | AH14 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[24] | AH9 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[25] | AK8 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[26] | AG10 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[27] | AK7 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[28] | AH7 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[29] | AK6 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[30] | AJ6 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[31] | AK5 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[0] | AG7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[1] | AJ7 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[2] | AG8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[3] | AH8 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[4] | AE16 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[5] | AF16 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[6] | AE14 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[7] | AE15 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[8] | AE13 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[9] | AE12 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[10] | AH6 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[11] | AE11 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[12] | AE10 | output | 3.3-V LVTTL

##

SSRAM
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SSRAM0_CE_N | AJ21 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM1_CE_N | AG23 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_ADSC_N | AK25 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_ADSP_N | AJ25 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_ADV_N | AH26 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_BE[0] | AF22 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_BE[1] | AK22 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_BE[2] | AJ22 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_BE[3] | AF21 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_CLK | AF24 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_GW_N | AK23 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_OE_N | AG24 | output | 3.3-V LVTTL
SSRAM_WE_N | AK24 | output | 3.3-V LVTTL

##

Flash
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
FL_CE_N | AG19 | output | 3.3-V LVTTL
FL_OE_N | AJ19 | output | 3.3-V LVTTL
FL_RESET_N | AG18 | output | 3.3-V LVTTL
FL_RY | AF19 | input | 3.3-V LVTTL
FL_WE_N | AG17 | output | 3.3-V LVTTL
FL_WP_N | AK18 | output | 3.3-V LVTTL

##

Data and Address bus shared by Flash & SSRAM
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
FS_ADDR[1] | AB22 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[2] | AH19 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[3] | AK19 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[4] | AJ18 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[5] | AA18 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[6] | AH18 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[7] | AK17 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[8] | Y20 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[9] | AK21 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[10] | AH21 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[11] | AG21 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[12] | AG22 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[13] | AD22 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[14] | AE24 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[15] | AD23 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[16] | AB21 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[17] | AH17 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[18] | AE17 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[19] | AG20 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[20] | AK20 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[21] | AE19 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[22] | AA16 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[23] | AF15 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[24] | AG15 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[25] | Y17 | output | 3.3-V LVTTL
FS_ADDR[26] | AB16 | output | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[0] | AK29 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[1] | AE23 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[2] | AH24 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[3] | AH23 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[4] | AA21 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[5] | AE20 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[6] | Y19 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[7] | AA17 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[8] | AB17 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[9] | Y18 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[10] | AA20 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[11] | AE21 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[12] | AH22 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[13] | AJ24 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[14] | AE22 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[15] | AK28 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[16] | AK9 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[17] | AJ10 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[18] | AK11 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[19] | AK12 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[20] | AJ13 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[21] | AK15 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[22] | AC16 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[23] | AH16 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[24] | AG16 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[25] | AD16 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[26] | AJ15 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[27] | AK14 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[28] | AK13 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[29] | AJ12 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[30] | AK10 | inout | 3.3-V LVTTL
FS_DQ[31] | AJ9 | inout | 3.3-V LVTTL

##

G-Sensor
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
G_SENSOR_SDAT | AK26 | inout | 3.3-V LVTTL
G_SENSOR_SCLK | AK27 | output | 3.3-V LVTTL
G_SENSOR_INT1 | AC30 | input | 2.5 V

##

GPIO connect to D5M - 5M Pixel Camera
Name | Location | Direction | Standard | GPIO Pin Index
--- | --- | --- | --- | ---
D5M_PIXCLK | G16 | input | 3.3-V LVTTL | 1
D5M_D[11] | F17 | input | 3.3-V LVTTL | 2
D5M_D[10] | F18 | input | 3.3-V LVTTL | 4
D5M_D[9] | D19 | input | 3.3-V LVTTL | 5
D5M_D[8] | K21 | input | 3.3-V LVTTL | 6
D5M_D[7] | F19 | input | 3.3-V LVTTL | 7
D5M_D[6] | K22 | input | 3.3-V LVTTL | 8
D5M_D[5] | B21 | input | 3.3-V LVTTL | 9
D5M_D[4] | C21 | input | 3.3-V LVTTL | 10
D5M_D[3] | D22 | input | 3.3-V LVTTL | 13
D5M_D[2] | D21 | input | 3.3-V LVTTL | 14
D5M_D[1] | D23 | input | 3.3-V LVTTL | 15
D5M_D[0] | D24 | input | 3.3-V LVTTL | 16
D5M_XCLKIN | C26 | output | 3.3-V LVTTL | 19
D5M_RESET_N | D28 | output | 3.3-V LVTTL | 20
D5M_TRIGGER | F20 | output | 3.3-V LVTTL | 22
D5M_STROBE | E21 | input | 3.3-V LVTTL | 23
D5M_LVAL | F23 | input | 3.3-V LVTTL | 24
D5M_FVAL | G20 | input | 3.3-V LVTTL | 25
D5M_SDATA | F22 | inout | 3.3-V LVTTL | 26
D5M_SCLK | G22 | output | 3.3-V LVTTL | 27

##

Fan Control
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
FAN_CTRL | AF28 | inout | 2.5 V