PLL_Name	D5M_VIP_QSYS:u0|D5M_VIP_QSYS_pll_sys:pll_sys|altera_pll:altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL
PLLJITTER	56
PLLSPEmax	50
PLLSPEmin	-50

PLL_Name	D5M_VIP_QSYS:u0|D5M_VIP_QSYS_pll_sys:pll_sys|altera_pll:altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER
PLLJITTER	NA
PLLSPEmax	NA
PLLSPEmin	NA

PLL_Name	D5M_VIP_QSYS:u0|D5M_VIP_QSYS_pll_sys:pll_sys|altera_pll:altera_pll_i|general[1].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER
PLLJITTER	NA
PLLSPEmax	NA
PLLSPEmin	NA

PLL_Name	D5M_VIP_QSYS:u0|D5M_VIP_QSYS_pll_sys:pll_sys|altera_pll:altera_pll_i|general[3].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER
PLLJITTER	NA
PLLSPEmax	NA
PLLSPEmin	NA

PLL_Name	D5M_VIP_QSYS:u0|D5M_VIP_QSYS_pll_sys:pll_sys|altera_pll:altera_pll_i|general[4].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER
PLLJITTER	NA
PLLSPEmax	NA
PLLSPEmin	NA

