 -- Copyright (C) 1991-2015 Altera Corporation. All rights reserved.
 -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
 -- and other software and tools, and its AMPP partner logic 
 -- functions, and any output files from any of the foregoing 
 -- (including device programming or simulation files), and any 
 -- associated documentation or information are expressly subject 
 -- to the terms and conditions of the Altera Program License 
 -- Subscription Agreement, the Altera Quartus II License Agreement,
 -- the Altera MegaCore Function License Agreement, or other 
 -- applicable license agreement, including, without limitation, 
 -- that your use is for the sole purpose of programming logic 
 -- devices manufactured by Altera and sold by Altera or its 
 -- authorized distributors.  Please refer to the applicable 
 -- agreement for further details.
 -- 
 -- This is a Quartus II output file. It is for reporting purposes only, and is
 -- not intended for use as a Quartus II input file. This file cannot be used
 -- to make Quartus II pin assignments - for instructions on how to make pin
 -- assignments, please see Quartus II help.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- NC            : No Connect. This pin has no internal connection to the device.
 -- DNU           : Do Not Use. This pin MUST NOT be connected.
 -- VCCINT        : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC  (1.2V).
 -- VCCIO         : Dedicated power pin, which MUST be connected to VCC
 --                 of its bank.
 --                  Bank 1A:       2.5V
 --                  Bank 1B:       2.5V
 --                  Bank 2:       2.5V
 --                  Bank 3:       3.3V
 --                  Bank 4:       3.3V
 --                  Bank 5:       1.5V
 --                  Bank 6:       1.5V
 --                  Bank 7:       1.8V
 --                  Bank 8:       1.2V
 -- GND           : Dedicated ground pin. Dedicated GND pins MUST be connected to GND.
 --                  It can also be used to report unused dedicated pins. The connection
 --                  on the board for unused dedicated pins depends on whether this will
 --                  be used in a future design. One example is device migration. When
 --                  using device migration, refer to the device pin-tables. If it is a
 --                  GND pin in the pin table or if it will not be used in a future design
 --                  for another purpose the it MUST be connected to GND. If it is an unused
 --                  dedicated pin, then it can be connected to a valid signal on the board
 --                  (low, high, or toggling) if that signal is required for a different
 --                  revision of the design.
 -- GND+          : Unused input pin. It can also be used to report unused dual-purpose pins.
 --                  This pin should be connected to GND. It may also be connected  to a
 --                  valid signal  on the board  (low, high, or toggling)  if that signal
 --                  is required for a different revision of the design.
 -- GND*          : Unused  I/O  pin. Connect each pin marked GND* directly to GND
 --                  or leave it unconnected.
 -- RESERVED      : Unused I/O pin, which MUST be left unconnected.
 -- RESERVED_INPUT    : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP    : Pin is tri-stated with internal weak pull-up resistor.
 -- RESERVED_INPUT_WITH_BUS_HOLD       : Pin is tri-stated with bus-hold circuitry.
 -- RESERVED_OUTPUT_DRIVEN_HIGH        : Pin is output driven high.
 ---------------------------------------------------------------------------------



 ---------------------------------------------------------------------------------
 -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
 ---------------------------------------------------------------------------------

Quartus II 64-Bit Version 15.0.0 Build 143 04/08/2015 SJ Full Version
CHIP  "DECA_golden_top"  ASSIGNED TO AN: 10M50DAF484C6GES

Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GND                          : A1        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A2        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A3        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A4        :        :                   :         : 8         :                
LED[5]                       : A5        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
LED[2]                       : A6        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A7        :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A8        :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A9        :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A10       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A11       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A12       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A13       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A14       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A20       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : A21       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : A22       : gnd    :                   :         :           :                
TEMP_SC                      : AA1       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
BBB_SYS_RESET_n              : AA2       : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA3       :        :                   :         : 3         :                
GND                          : AA4       : gnd    :                   :         :           :                
GSENSOR_ST                   : AA5       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA7       :        :                   :         : 3         :                
LIGHT_I2C_SDA                : AA8       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
LIGHT_INT                    : AA9       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RH_TEMP_I2C_SDA              : AA10      : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA11      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA12      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA13      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA14      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA17      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AA18      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA21      :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AA22      :        :                   :         : 5         :                
GND                          : AB1       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB2       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB3       :        :                   :         : 3         :                
TEMP_CS_n                    : AB4       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
GSENSOR_PD                   : AB5       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB6       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB7       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB8       :        :                   :         : 3         :                
RH_TEMP_DRDY_n               : AB9       : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB10      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB11      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB12      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB13      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB14      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB15      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB16      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB17      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB18      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB19      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB20      :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : AB21      :        :                   :         : 4         :                
GND                          : AB22      : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B1        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B2        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B3        :        :                   :         : 8         :                
LED[6]                       : B4        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B5        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : B6        : gnd    :                   :         :           :                
LED[3]                       : B7        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B8        :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B9        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B10       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B11       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B12       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B14       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B17       :        :                   :         : 7         :                
GND                          : B18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : B22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C1        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C2        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C3        :        :                   :         : 8         :                
LED[4]                       : C4        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
LED[7]                       : C5        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C6        :        :                   :         : 8         :                
LED[0]                       : C7        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
LED[1]                       : C8        : output : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C9        :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C10       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C11       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C12       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C13       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C14       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C15       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C18       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C19       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : C22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D1        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D2        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D3        :        :                   :         : 1B        :                
GND                          : D4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D5        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D6        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D7        :        :                   :         : 8         :                
USB_FAULT_n                  : D8        : input  : 1.2 V             :         : 8         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D10       :        :                   :         : 8         :                
GND                          : D11       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D12       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D13       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D14       :        :                   :         : 7         :                
USB_DATA[5]                  : D15       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
GND                          : D16       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D17       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D19       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : D20       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : D22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E1        :        :                   :         : 1B        :                
GND                          : E2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E3        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E4        :        :                   :         : 1A        :                
NC                           : E5        :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E6        :        :                   :         : 8         :                
GND                          : E7        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E8        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E10       :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E11       :        :                   :         : 8         :                
USB_DATA[0]                  : E12       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DATA[1]                  : E13       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DATA[3]                  : E14       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DATA[6]                  : E15       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_RESET_n                  : E16       : output : 1.8 V             :         : 7         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E17       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : E22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F1        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F2        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F3        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F4        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F5        :        :                   :         : 1A        :                
NC                           : F6        :        :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F7        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F8        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : F9        : power  :                   : 1.2V    : 8         :                
GND                          : F10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO8                       : F11       : power  :                   : 1.2V    : 8         :                
VCCIO7                       : F12       : power  :                   : 1.8V    : 7         :                
GND                          : F13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO7                       : F14       : power  :                   : 1.8V    : 7         :                
USB_DATA[7]                  : F15       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F16       :        :                   :         : 7         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F17       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : F22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G1        :        :                   :         : 1B        :                
altera_reserved_tck          : G2        : input  : 2.5 V Schmitt Trigger :         : 1B        : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G3        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G4        :        :                   :         : 1A        :                
ANAIN1                       : G5        :        :                   :         :           :                
GND                          : G6        : gnd    :                   :         :           :                
VCCD_PLL3                    : G7        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : G8        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G9        :        :                   :         : 8         :                
VCCIO8                       : G10       : power  :                   : 1.2V    : 8         :                
VCCIO8                       : G11       : power  :                   : 1.2V    : 8         :                
VCCIO7                       : G12       : power  :                   : 1.8V    : 7         :                
VCCIO7                       : G13       : power  :                   : 1.8V    : 7         :                
VCCIO7                       : G14       : power  :                   : 1.8V    : 7         :                
GND                          : G15       : gnd    :                   :         :           :                
VCCD_PLL2                    : G16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G17       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : G18       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G20       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : G21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : G22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H1        :        :                   :         : 1B        :                
altera_reserved_tms          : H2        : input  : 2.5 V Schmitt Trigger :         : 1B        : N              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H3        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H4        :        :                   :         : 1A        :                
REFGND                       : H5        :        :                   :         :           :                
ADC_VREF                     : H6        :        :                   :         :           :                
VCCA_ADC                     : H7        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCA3                        : H8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H9        :        :                   :         : 8         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H10       :        :                   :         : 8         :                
USB_CLKIN                    : H11       : input  : 1.2 V             :         : 8         : Y              
USB_NXT                      : H12       : input  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DATA[2]                  : H13       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DATA[4]                  : H14       : bidir  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
VCCA2                        : H15       : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCIO6                       : H16       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H17       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : H20       :        :                   :         : 6         :                
KEY[0]                       : H21       : input  : 1.5 V Schmitt Trigger :         : 6         : Y              
KEY[1]                       : H22       : input  : 1.5 V Schmitt Trigger :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J1        :        :                   :         : 1B        :                
GND                          : J2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J3        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J4        :        :                   :         : 1A        :                
ANAIN2                       : J5        :        :                   :         :           :                
GND                          : J6        : gnd    :                   :         :           :                
VCCINT                       : J7        : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J8        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J9        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J10       :        :                   :         : 8         :                
USB_CS                       : J11       : output : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_STP                      : J12       : output : 1.8 V             :         : 7         : Y              
USB_DIR                      : J13       : input  : 1.8 V             :         : 7         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J14       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J15       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : J16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : J17       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J18       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : J19       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : J20       :        :                   :         : 6         :                
SW[0]                        : J21       : input  : 1.5 V Schmitt Trigger :         : 6         : Y              
SW[1]                        : J22       : input  : 1.5 V Schmitt Trigger :         : 6         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K1        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K2        :        :                   :         : 1B        :                
GND                          : K3        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K4        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K5        :        :                   :         : 1A        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K6        :        :                   :         : 1A        :                
VCCIO1A                      : K7        : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K8        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K9        :        :                   :         : 1B        :                
GND                          : K10       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : K11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : K12       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : K13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K14       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K15       :        :                   :         : 6         :                
VCCIO6                       : K16       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
VCCIO6                       : K17       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K21       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : K22       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L1        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L2        :        :                   :         : 1B        :                
DNU                          : L3        :        :                   :         :           :                
altera_reserved_tdi          : L4        : input  : 2.5 V Schmitt Trigger :         : 1B        : N              
GND                          : L5        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO1A                      : L6        : power  :                   : 2.5V    :           :                
VCCIO1B                      : L7        : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L8        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L9        :        :                   :         : 1B        :                
VCC                          : L10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCC                          : L11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCC                          : L12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : L13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L14       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L15       :        :                   :         : 6         :                
VCCIO6                       : L16       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
GND                          : L17       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L20       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : L21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : L22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M3        :        :                   :         : 1B        :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M4        :        :                   :         : 1B        :                
altera_reserved_tdo          : M5        : output : 2.5 V             :         : 1B        : N              
VCCIO1B                      : M6        : power  :                   : 2.5V    :           :                
GND                          : M7        : gnd    :                   :         :           :                
MAX10_CLK1_50                : M8        : input  : 2.5 V             :         : 2         : Y              
ADC_CLK_10                   : M9        : input  : 2.5 V             :         : 2         : Y              
GND                          : M10       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : M11       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCC                          : M12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
VCC                          : M13       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M14       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M15       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : M16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO6                       : M17       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M18       :        :                   :         : 6         :                
GND                          : M19       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : M22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N5        :        :                   :         : 2         :                
VCCIO2                       : N6        : power  :                   : 2.5V    : 2         :                
VCCIO2                       : N7        : power  :                   : 2.5V    : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N8        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N9        :        :                   :         : 2         :                
VCC                          : N10       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N11       : gnd    :                   :         :           :                
VCC                          : N12       : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : N13       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N14       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N15       :        :                   :         : 6         :                
VCCIO5                       : N16       : power  :                   : 1.5V    : 5         :                
VCCIO6                       : N17       : power  :                   : 1.5V    : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N18       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N19       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N20       :        :                   :         : 6         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : N22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P1        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : P2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P5        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : P6        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO2                       : P7        : power  :                   : 2.5V    : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P8        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P9        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P10       :        :                   :         : 3         :                
MAX10_CLK2_50                : P11       : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P12       :        :                   :         : 4         :                
SD_SEL                       : P13       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P14       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P15       :        :                   :         : 5         :                
VCCIO5                       : P16       : power  :                   : 1.5V    : 5         :                
GND                          : P17       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P18       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P19       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P20       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : P22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R5        :        :                   :         : 2         :                
VCCIO2                       : R6        : power  :                   : 2.5V    : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R7        :        :                   :         : 2         :                
VCCA1                        : R8        : power  :                   : 2.5V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R9        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R10       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R11       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R14       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : R15       :        :                   :         : 5         :                
VCCIO5                       : R16       : power  :                   : 1.5V    : 5         :                
VCCIO5                       : R17       : power  :                   : 1.5V    : 5         :                
SD_DAT[0]                    : R18       : bidir  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
GND                          : R19       : gnd    :                   :         :           :                
SD_DAT[3]                    : R20       : bidir  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
GND                          : R21       : gnd    :                   :         :           :                
SD_FB_CLK                    : R22       : input  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T3        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : T4        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T5        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : T6        :        :                   :         : 2         :                
VCCD_PLL1                    : T7        : power  :                   : 1.2V    :           :                
GND                          : T8        : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO3                       : T9        : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
VCCIO3                       : T10       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
VCCIO3                       : T11       : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
VCCIO4                       : T12       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
VCCIO4                       : T13       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
GND                          : T14       : gnd    :                   :         :           :                
VCCA4                        : T15       : power  :                   : 2.5V    :           :                
GND                          : T16       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO5                       : T17       : power  :                   : 1.5V    : 5         :                
SD_DAT[1]                    : T18       : bidir  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
SD_DAT[2]                    : T19       : bidir  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
SD_CLK                       : T20       : output : 1.5 V             :         : 5         : Y              
SD_CMD                       : T21       : bidir  : 1.5 V             :         : 5         : Y              
SD_D0_DIR                    : T22       : output : 1.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U4        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U5        :        :                   :         : 2         :                
BBB_PWR_BUT                  : U6        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U7        :        :                   :         : 3         :                
VCCIO3                       : U8        : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
VCCIO3                       : U9        : power  :                   : 3.3V    : 3         :                
GND                          : U10       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO4                       : U11       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
VCCIO4                       : U12       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
GND                          : U13       : gnd    :                   :         :           :                
VCCIO4                       : U14       : power  :                   : 3.3V    : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U15       :        :                   :         : 4         :                
VCCD_PLL4                    : U16       : power  :                   : 1.2V    :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U17       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U18       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U19       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : U20       :        :                   :         : 5         :                
SD_D123_DIR                  : U21       : output : 1.5 V             :         : 5         : Y              
SD_CMD_DIR                   : U22       : output : 1.5 V             :         : 5         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V1        :        :                   :         : 2         :                
GND                          : V2        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V3        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V4        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V5        :        :                   :         : 3         :                
GND                          : V6        : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V7        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V8        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V9        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V10       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V15       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V16       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V17       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V18       :        :                   :         : 5         :                
GND                          : V19       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V20       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : V22       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W1        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W2        :        :                   :         : 2         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W3        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W4        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W5        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W6        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W7        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W8        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W9        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W10       :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W11       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W12       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W14       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W15       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W16       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W17       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W18       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W19       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W20       :        :                   :         : 5         :                
GND                          : W21       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : W22       :        :                   :         : 5         :                
PMONITOR_I2C_SDA             : Y1        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
TEMP_SIO                     : Y2        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
PMONITOR_I2C_SCL             : Y3        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
PMONITOR_ALERT               : Y4        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y5        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y6        :        :                   :         : 3         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y7        :        :                   :         : 3         :                
LIGHT_I2C_SCL                : Y8        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
GND                          : Y9        : gnd    :                   :         :           :                
RH_TEMP_I2C_SCL              : Y10       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y              
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y11       :        :                   :         : 4         :                
GND                          : Y12       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y13       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y14       :        :                   :         : 4         :                
GND                          : Y15       : gnd    :                   :         :           :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y16       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y17       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y18       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y19       :        :                   :         : 4         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y20       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y21       :        :                   :         : 5         :                
RESERVED_INPUT_WITH_WEAK_PULLUP : Y22       :        :                   :         : 5         :                
