# # File gsaved with Nlview version 6.3.8  2013-12-19 bk=1.2992 VDI=34 GEI=35
# 
preplace inst usb20sr_refdes.nios2_qsys_0 -pg 1 -lvl 5 -y 330
preplace inst usb20sr_refdes.u20_clk_out -pg 1 -lvl 6 -y 270
preplace inst usb20sr_refdes.sdhc_ccb -pg 1 -lvl 4 -y 550
preplace inst usb20sr_refdes.rst_pio -pg 1 -lvl 8 -y 510
preplace inst usb20sr_refdes.osc_clk -pg 1 -lvl 1 -y 620
preplace inst usb20sr_refdes.usb20sr -pg 1 -lvl 8 -y 290
preplace inst usb20sr_refdes.ccb_usb -pg 1 -lvl 7 -y 250
preplace inst usb20sr_refdes.ccb_slow_per -pg 1 -lvl 7 -y 410
preplace inst usb20sr_refdes.user_led -pg 1 -lvl 8 -y 770
preplace inst usb20sr_refdes -pg 1 -lvl 1 -y 40 -regy -20
preplace inst usb20sr_refdes.sysid_qsys_0 -pg 1 -lvl 8 -y 180
preplace inst usb20sr_refdes.sdhc -pg 1 -lvl 3 -y 440
preplace inst usb20sr_refdes.onchip_memory -pg 1 -lvl 8 -y 30
preplace inst usb20sr_refdes.dma_0 -pg 1 -lvl 4 -y 430
preplace inst usb20sr_refdes.timer_0 -pg 1 -lvl 8 -y 620
preplace inst usb20sr_refdes.jtag_uart_0 -pg 1 -lvl 8 -y 410
preplace inst usb20sr_refdes.altpll_0 -pg 1 -lvl 2 -y 680
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)u20_clk_out.clk_in,(SLAVE)usb20sr_refdes.u20_clk_out) 1 0 6 NJ 260 NJ 260 NJ 260 NJ 260 NJ 260 NJ
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(MASTER)u20_clk_out.clk_reset,(SLAVE)usb20sr.clock_reset) 1 6 2 NJ 220 2170
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.altpll_0_phasedone_conduit,(SLAVE)altpll_0.phasedone_conduit) 1 0 2 NJ 770 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)onchip_memory.clk1,(SLAVE)jtag_uart_0.clk,(SLAVE)sdhc.clock,(MASTER)altpll_0.c0,(SLAVE)sysid_qsys_0.clk,(SLAVE)ccb_usb.s0_clk,(SLAVE)dma_0.clk,(SLAVE)sdhc_ccb.s0_clk,(SLAVE)nios2_qsys_0.clk,(SLAVE)onchip_memory.clk2,(SLAVE)sdhc_ccb.m0_clk,(SLAVE)ccb_slow_per.s0_clk) 1 2 6 650 590 1030 380 1300 300 NJ 340 1910 160 2270
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.altpll_0_locked_conduit,(SLAVE)altpll_0.locked_conduit) 1 0 2 NJ 750 NJ
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(MASTER)osc_clk.clk,(SLAVE)altpll_0.inclk_interface) 1 1 1 390
preplace netloc INTERCONNECT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)sdhc.control,(SLAVE)dma_0.control_port_slave,(SLAVE)sysid_qsys_0.control_slave,(SLAVE)ccb_slow_per.s0,(MASTER)sdhc_ccb.m0,(MASTER)dma_0.write_master,(SLAVE)altpll_0.pll_slave,(MASTER)dma_0.read_master,(SLAVE)nios2_qsys_0.jtag_debug_module,(MASTER)nios2_qsys_0.data_master,(SLAVE)ccb_usb.s0,(MASTER)nios2_qsys_0.instruction_master,(SLAVE)onchip_memory.s1,(SLAVE)onchip_memory.s2) 1 1 7 390 830 690 610 1010 680 1340 320 1650 420 1950 240 2210
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.reset,(SLAVE)osc_clk.clk_in_reset) 1 0 1 NJ
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(MASTER)ccb_usb.m0,(SLAVE)usb20sr.avalon_slave_0) 1 7 1 N
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(MASTER)altpll_0.c1,(MASTER)usb20sr_refdes.usb_clk_60_pll_c1) 1 2 7 NJ 730 NJ 740 NJ 740 NJ 740 NJ 740 NJ 740 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)ccb_slow_per.m0_clk,(SLAVE)timer_0.clk,(SLAVE)rst_pio.clk,(SLAVE)user_led.clk,(MASTER)altpll_0.c2) 1 2 6 NJ 750 NJ 700 NJ 700 NJ 700 1970 630 2330
preplace netloc INTERCONNECT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)dma_0.reset,(SLAVE)sdhc_ccb.s0_reset,(SLAVE)altpll_0.inclk_interface_reset,(SLAVE)rst_pio.reset,(SLAVE)ccb_slow_per.s0_reset,(SLAVE)nios2_qsys_0.reset_n,(SLAVE)sysid_qsys_0.reset,(SLAVE)ccb_usb.s0_reset,(SLAVE)ccb_usb.m0_reset,(MASTER)osc_clk.clk_reset,(MASTER)nios2_qsys_0.jtag_debug_module_reset,(SLAVE)sdhc.clock_reset,(SLAVE)sdhc_ccb.m0_reset,(SLAVE)onchip_memory.reset2,(SLAVE)u20_clk_out.clk_in_reset,(SLAVE)timer_0.reset,(SLAVE)ccb_slow_per.m0_reset,(SLAVE)user_led.reset,(SLAVE)jtag_uart_0.reset,(SLAVE)onchip_memory.reset1) 1 1 7 410 470 710 630 1050 400 1320 280 1630 440 1930 180 2230
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr.conduit_end,(SLAVE)usb20sr_refdes.usb20sr_conduit_end) 1 0 8 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ 200 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.sdhc_conduit_end,(SLAVE)sdhc.conduit_end) 1 0 3 NJ 490 NJ 490 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)osc_clk.clk_in,(SLAVE)usb20sr_refdes.osc_clk) 1 0 1 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr.clock,(SLAVE)ccb_usb.m0_clk,(MASTER)u20_clk_out.clk) 1 6 2 1890 380 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.user_led_external_connection,(SLAVE)user_led.external_connection) 1 0 8 NJ 850 NJ 850 NJ 800 NJ 800 NJ 800 NJ 800 NJ 800 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)rst_pio.s1,(SLAVE)jtag_uart_0.avalon_jtag_slave,(SLAVE)timer_0.s1,(SLAVE)user_led.s1,(MASTER)ccb_slow_per.m0) 1 7 1 2290
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.rst_pio_external_connection,(SLAVE)rst_pio.external_connection) 1 0 8 NJ 610 NJ 610 NJ 650 NJ 540 NJ 540 NJ 540 NJ 540 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr_refdes.altpll_0_areset_conduit,(SLAVE)altpll_0.areset_conduit) 1 0 2 NJ 690 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(SLAVE)usb20sr.irq0,(MASTER)nios2_qsys_0.d_irq,(SLAVE)jtag_uart_0.irq,(SLAVE)dma_0.irq,(SLAVE)sdhc.interrupt_sender,(SLAVE)timer_0.irq) 1 2 6 730 570 970 420 NJ 460 1670 400 NJ 400 2310
preplace netloc FAN_IN<net_container>usb20sr_refdes</net_container>(MASTER)sdhc.read_master,(MASTER)sdhc.write_master,(SLAVE)sdhc_ccb.s0) 1 3 1 950
levelinfo -pg 1 0 180 2700
levelinfo -hier usb20sr_refdes 190 220 460 760 1080 1390 1700 2070 2410 2560
